ГБУ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»

Карта

идентификации риска по должности педагога дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория опасности | Перечень опасностей | Вероятность травматизма  (низкая, средняя, высокая) | Уровень профессионального риска (высокий, средний, низкий) | Существующие меры управления |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ:** | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; | низкая | низкий | Исключение спотыкания и скользких поверхностей или мокрых полов |
| опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; | низкая | низкий | Исключение работы на высоте |
| опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; | низкая | низкий | Установка предупреждающих знаков |
| опасность удара; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность затягивания или попадания в ловушку; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); |  |  |  |
| опасность воздействия механического упругого элемента; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность падения груза; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей); | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность разрыва; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ:** | опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность поражения электростатическим зарядом; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность поражения при прямом попадании молнии; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность косвенного поражения молнией. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ:** | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность ожога от воздействия открытого пламени; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| ожог роговицы глаза; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКРОКЛИМАТА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ:** | опасность воздействия пониженных температур воздуха; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия повышенных температур воздуха; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия влажности; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия скорости движения воздуха. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА:** | опасность от контакта с высокоопасными веществами; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность образования токсичных паров при нагревании; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ:** | опасность воздействия пыли на глаза; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия пыли на кожу; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с выбросом пыли; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА:** | опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасности из-за укуса переносчиков инфекций. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА:** | опасность, связанная с перемещением груза вручную; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с наклонами корпуса; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с рабочей позой; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность психических нагрузок, стрессов; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность перенапряжения зрительного анализатора. |  |  | Ограничение времени воздействия на зрительный анализатор |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ШУМА:** | опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ:** | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; | низкая | низкий | Обеспечение достаточной освещенности на рабочем месте |
| опасность повышенной яркости света; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность пониженной контрастности. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ:** | опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием электростатического поля; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность от электромагнитных излучений; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ:** | опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЖИВОТНЫХ:** | опасность укуса; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность разрыва; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность раздавливания; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность заражения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия выделений. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАСЕКОМЫХ:** | опасность укуса; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность попадания в организм; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность инвазий гельминтов. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАСТЕНИЙ:** | опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность ожога выделяемыми растениями веществами; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность пореза растениями. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТЬ УТОНУТЬ:** | опасность утонуть в водоеме; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ:** | опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ ПОЖАРА:** | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воспламенения; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия открытого пламени; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия огнетушащих веществ; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность обрушения наземных конструкций. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА:** | опасность наезда на человека; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность падения с транспортного средства; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:** | опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ НАСИЛИЯ:** | опасность насилия от враждебно настроенных работников; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность насилия от третьих лиц | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА:** | опасность самовозгорания горючих веществ; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия ударной волны; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность воздействия высокого давления при взрыве; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность ожога при взрыве; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| **ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:** | опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека; | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты. | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
| опасности связанные с употреблением спиртных напитков | На рабочем месте, в рабочее время | низкая | низкий | Исключение опасной работы |
|  | На территории учреждения, во вне рабочее время | низкая | низкий | Исключение опасной работы |

Рабочая группа: заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.Е. Панова

Специалист по охране труда А.И. Щемелев

Председатель профсоюзного комитета, заведующий отделом досуга А.А. Коровкина