ОХРАНА ТРУДА.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ руководителей и специалистов

(вариант для подготовки и проверки знаний)

**1. Что соответствует понятию «Охрана труда» (ТК РФ Статья 209)?**  
1) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  
2) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в производственной деятельности с применением организационных и технических средства.  
3) Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  
4) Охрана труда — организационные и технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

**2. Основные направления государственной политики в области охраны труда (ТК РФ Статья 210):**  
1) Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.  
2) Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других видов экономической и социальной деятельности.  
3) Государственное управление охраной труда, государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.  
4) Все ответы верны.

**3. - ?**

**4. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации (Постановление 1-29 п.1.7)?**  
1) Технический руководитель организации  
2) Руководитель службы ОТ ПБ и ООС  
3) Работодатель  
4) Непосредственный руководитель работ

**5. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве (ТК РФ Статья 227):**  
1) травмы, в том числе нанесенные другим лицом;  
2) тепловой удар, ожог, обморожение, утопление;  
3) поражение электрическим током, молнией, излучением;  
4) укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;  
5) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий;  
6) все ответы верны.

**6. Что из перечисленного входит в обязанности работодателя при несчастном случае (ТК РФ Статья 228)?**  
1) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию  
2) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц  
3) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия)  
4) Все перечисленное

**7. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная деятельность? (МИ поПП)**  
1. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких.  
2. Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей.  
3. Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца.

**8. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? (МИ поПП)**  
1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока  
2) Приступить к реанимации пострадавшего  
3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением  
4) Позвонить в скорую помощь

**9. Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ Статья 1)?**  
1) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.  
2) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и государства.  
3) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работодателей и государства.  
4) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита интересов общества.

**10. Какие из указанных требований по обеспечению безопасности рабочего места относятся к обязанностям работодателя (ТК РФ Статья 212)?**  
1) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.  
2) Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.  
3) Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.  
4) Все перечисленные требования.

**11. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? (ГОСТ 12.004-9 п.7)?**  
1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.  
2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте.  
3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.

**12. В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей (Постановление 1-29 п.2.3.1)?**  
1) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.  
2) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.  
3) При поступлении на работу, далее — ежегодно.

**13. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, которые произошли (ТК РФ Статья 227):**  
1) в течение рабочего времени, в том числе во время установленных перерывов;  
2) при следовании к месту выполнения работы или с работы;  
3) при следовании к месту служебной командировки;  
4) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха;  
5) все ответы верны.

**14. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством (ТК РФ Статья 229\_2):**  
1) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или суда  
2) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего  
3) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние  
4) Все ответы верны.

**15. Какова последовательность действий при непрямом массаже сердца пострадавшему: (МИ поПП)**  
1) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью.  
2) Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды.  
3) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

**16. Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении? (МИ поПП)**  
1) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками.  
2) Растирать обмороженную конечности.  
3) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или одеялами.

**17. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 214)?**  
1) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
2) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные медицинские осмотры (обследования).  
3) Соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные для него медицинские осмотры; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

**18. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда (Постановление 1-29 п.2.1.2)?**  
1) Непосредственный руководитель работ  
2) Начальник отдела кадров  
3) Технический руководитель организации  
4) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности

**19. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций (п. 3.3 Постановление 1-29 п.2.1.2)?**  
1) При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты об охране труда;  
2) При вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования и изменении технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда.  
3) При назначении и переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда.  
4) По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов надзора и контроля.  
5) После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при перерыве в работе в данной должности более одного года.  
6) Во всех выше перечисленных случаях.

**20. Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (ст. 225 ТК РФ)?**  
1) Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения работ на рабочих местах.  
2) Руководители, специалисты и работодатели — индивидуальные предприниматели.  
3) Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели.

**21. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ)?**  
1) Да, в соответствии с трудовым договором.  
2) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя.  
3) Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) по охране труда.

**22. Какую помощь оказывают в случаях обморока (головокружение, тошнота, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах)? (МИ поПП)**  
1) Пострадавшего следует уложить, опустив голову и приподняв ноги, дать выпить холодной воды и нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.  
2) Если нет пульса на сонной артерии – приподнять ноги, освободить шею и грудь от стесняющей одежды.  
3) Если в течение 2 минут сознание не появилось – повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове.  
4) При голодных обмороках накормить пострадавшего.

**23. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего? (МИ поПП)**  
1) Наложить давящую повязку.  
2) Наложить жгут выше места повреждения.  
3) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой.

**24. Работодатель обязан обеспечить (ТК РФ Статья 212):**  
1) Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  
2) Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной спецодежды, средств индивидуальной защиты, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по установленным нормам;  
3) Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.  
4) Все ответы верны.

**25. Что понимается под вредным производственным фактором (ТК РФ Статья 209)?**  
1) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства  
2) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти  
3) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может привести его к травме  
4) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

**26. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (Постановление 1-29 п.2.1.3)?**  
1) Начальник службы ОТ ПБ и ООС  
2) Технический руководитель организации  
3) Непосредственный руководитель работ  
4) Руководитель производственно-технического отдела

**27. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом (ТК РФ Статья 229\_1)?**  
1) В течение 15 дней  
2) В течение 20 дней  
3) В течение 25 дней  
4) В течение 30 дней

**28. Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты (Статья 221 ТК РФ)?**  
1) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются работниками организации, использующими их при работе.  
2) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются работодателем.  
3) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются профсоюзным комитетом организации.

**29. Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае термических ожогов? (МИ поПП)**  
1) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку  
2) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, направить пострадавшего в больницу  
3) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать обезболивающее

**30. В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным газом? (МИ поПП)**  
1) Привести в чувствие с помощью нашатыря  
2) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия, вызвать врача  
3) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, дать ему горячий чай

**31. На кого распространяются требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ТК РФ Статья 11)?**  
1) На всех работников независимо от формы отношений с работодателем.  
2) На работников, заключивших трудовой договор с работодателем.  
3) На работников, заключивших договор гражданско-правового характера.  
4) Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.

**32. Что понимается под опасным производственным фактором (ТК РФ Статья 209)?**  
1) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.  
2) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.  
3) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может привести его к травме.  
4) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

**33. В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации (Постановление 1-29 п.2.1.5)?**  
1) Не реже одного раза в шесть месяцев  
2) Не реже одного раза в год  
3) Не реже одного раза в два года  
4) Не реже одного раза в три года

**34. Кто несет ответственность за организацию и своевременное расследование несчастных случаев (ТК РФ Статья 228)?**  
1) Технический директор организации  
2) Государственная инспекция труда  
3) Работодатель  
4) Служба охраны труда организации

**35. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на производстве обязан обеспечить работодатель в первую очередь (Статья 228 ТК РФ)?**  
1) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая.  
2) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную инспекцию труда и другие органы.  
3) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в медицинскую организацию.

**36. Как осуществляется подготовка персонала к присвоению I группы по электробезопасности?**  
1) В специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение.  
2) Неэлектротехнический персонал, проходит проверку знаний в комиссии организации. Удостоверение не выдается, результаты оформляются в журнале.  
3) Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, ежегодно методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершиться проверкой знаний устным опросом. Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала с группой не ниже III. Результаты проверки оформляются в специальном журнале.

**37. Каким образом нужно снимать присосавшегося клеща с тела человека? (МИ поПП)**  
1) Смазать клеща бензином или жиром и ждать пока он сам не отвалится  
2) Смазать клеща бензином или жиром, немного подождать и, раскачивая его из стороны в сторону, осторожно снять пинцетом или с помощью ниток  
3) Смазать клеща бензином или жиром и быстро выдернуть с помощью пинцета

**38. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с повреждением грудной клетки? (МИ поПП)**  
1) Могут передвигаться самостоятельно, соблюдая меры предосторожности  
2) Спасатель должен нести пострадавшего на руках  
3) Туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха, транспортировка только в полусидячем положении.

**39. На кого возлагается непосредственная ответственность и обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны здоровья работников в организации (ТК РФ Статья 212)?**  
1) На главного инженера (технического директора) организации.  
2) На работодателя.  
3) На руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности организации.  
4) На руководителей подразделений организации.

**40. Условия труда (ТК РФ Статья 209):**  
1) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;  
2) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести его к заболеванию;  
3) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести его к травме;  
4) Все ответы верны.

**41. Как условно подразделяются условия труда по степени вредности и опасности, исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов (Р 2.2.2006-05 п.4.2)?**  
1) Оптимальные, допустимые, вредные и опасные.  
2) Допустимые, вредные, опасные и особо опасные.  
3) Нормальные, оптимальные, вредные и опасные.  
4) Нормальные, допустимые, вредные и экстремальные.

**42. В какие сроки работники рабочих профессий, принимаемые на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда (Постановление 1-29 п.2.2.2)?**  
1) В течение двух месяцев после назначения на эти работы  
2) В течение первого месяца после назначения на эти работы  
3) В течение трех месяцев после назначения на эти работы  
4) По мере готовности рабочего к сдаче экзамена

**43. Что из перечисленного соответствует Положению о расследовании и учете профессиональных заболеваний (Постановление 967 п.2)?**  
1) Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у работников обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации  
2) Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности  
3) Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности  
4) В целях объективности и независимости результатов расследование профессионального заболевания проводится без участия пострадавшего

**44. Какой срок хранения установлен для акта по форме Н-1 (ТК РФ Статья 230\_1)?**  
1) 25 лет  
2) 35 лет  
3) 45 лет  
4) 55 лет

**45. В каких случаях непрямой массаж сердца считается эффективным? (МИ поПП)**  
1) Если при каждом сжатии грудной клетки на сонной, бедренной или лучевой артерии пострадавшего наблюдается появление пульса  
2) Если изменился цвет кожного покрова с синюшного на бледный  
3) Если наблюдается отсутствие сужения зрачков  
4) Все перечисленные признаки являются свидетельством эффективности проведенной реанимации

**46. В каком радиусе от места касания земли высоковольтным электрическим проводом можно попасть под «шаговое» напряжение? (ПОТ РМ 016-2001 п.1.3.7)**  
1) В радиусе менее 8 м от места упавшего провода  
2) В радиусе менее 12 м от места упавшего провода  
3) В радиусе менее 15 м от места упавшего провода  
4) В радиусе менее 18 м от места упавшего провода

**47. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219):**  
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве;  
3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни;  
4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя;  
5) все ответы верны

**48. Какие работники проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (ТК РФ Статья 213)?**  
1) Работники, занятые на тяжелых работах.  
2) Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
3) Работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта.  
4) Все перечисленные работники.

**49. С какой целью проводится специальная оценка условий труда?**  
1) Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов.  
2) Для подтверждения или назначения вновь компенсаций работникам за работу с вредными и тяжелыми условиями труда.  
3) Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид продукции или на другую технологию изготовления той же продукции.  
4) Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда.

**50. С какой периодичностью проводится обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим (Постановление 1-29 п. 2.2.4)?**  
1) Не реже одного раза в год  
2) Не реже одного раза в два года  
3) Не реже одного раза в три года  
4) По мере необходимости

**51. Какие обязанности возложены на работодателя при организации расследования и после получения акта о случае профессионального заболевания (Постановление 967 п.19)?**  
1) Работодатель в течение 20 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию профессионального заболевания  
2) Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний  
3) Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в территориальное управление Ростехнадзора  
4) Работодатель организует хранение акта о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования в течение 45 лет

**52. Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве после завершения расследования (Статья 230 ТК РФ)?**  
1) Председателем комиссии, производившей расследование.  
2) Руководителем службы охраны труда организации, где произошел несчастный случай.  
3) Работодателем (его представителем).

**53. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения? (МИ поПП)**  
1) Также как и обычно  
2) Большими шагами очень быстро  
3) Не имеет значения как идти  
4) Мелкими шагами не отрывая ног от земли

**54. В чем заключается первая помощь пострадавшему при утоплении? (МИ поПП)**  
1) Вынуть пострадавшего из воды, приступить к искусственному дыханию  
2) Открыть рот и удалить воду, важно добиться отсутствия воды и пены в верхних дыхательных путях, приступить к искусственному дыханию методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос».  
3) Вынуть пострадавшего из воды, открыть рот и удалить воду.

**55. В каких целях используются результаты специальной оценки учсловий труда?**  
1) для подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  
2) для установления работникам, занятых тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиях труда повышенной оплаты труда.  
3) для подготовки контингентов, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.  
4) для обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  
5) Все ответы верны.

**56. Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий (Постановление 1-29 п.3.1)?**  
1) Непосредственным руководителем работ  
2) Техническим руководителем организации  
3) Начальником службы ОТ, ПБ и ООС  
4) Государственным инспектором труда

**57. Обязанности работника в области охраны труда (Статья 214 ТК РФ):**  
1) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.  
2) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  
3) Извещать руководителя о несчастных случаях на производстве или ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих.  
4) Все ответы верны.

**58. Как расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу (ТК РФ Статья 229\_1)?**  
1) Расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления  
2) Расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение двух месяцев со дня поступления указанного заявления  
3) Расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение трех месяцев со дня поступления указанного заявления  
4) Расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение шести месяцев со дня поступления указанного заявления

**59. В какие сроки должно быть проведено расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких (ТК РФ Статья 229\_1)?**  
1) В течение 3 дней  
2) В течение 5 дней  
3) В течение 7 дней  
4) В течение 15 дней

**60. Что включает в себя первая помощь при ранениях? (МИ поПП)**  
1) Наложение тугой повязки на рану  
2) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки  
3) Обработка раны и наложение повязки

61 -?

**62. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (ТК РФ Статья 221)?**  
1) Работ с вредными и (или) опасными условиями труда.  
2) Работ, выполняемых в особых температурных условиях.  
3) Работ, связанных с загрязнением.  
4) Всех перечисленных.

**63. Что входит в задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (125-ФЗ Статья 1)?**  
1) Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска  
2) Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом 125-ФЗ случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию  
3) Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний  
4) Все перечисленное

**64. Кто не включается в состав комиссии по расследованию несчастного случая, в результате которого пострадавший получил повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких (ТК РФ Статья 229)?**  
1) Представители работодателя  
2) Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников  
3) Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, уполномоченный по охране труда  
4) Руководитель объекта (участка), где произошел несчастный случай

**65. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии одного человека? (МИ поПП)**  
1) Постоянное чередование действий: 1 «вдох» искусственного дыхания, 5 надавливаний на грудину  
2) Постоянное чередование действий: 2 «вдоха» искусственного дыхания, 30 надавливаний на грудину  
3) Постоянное чередование действий: 2 -3 «вдоха» искусственного дыхания , 4-6 надавливаний на грудину  
4) Постоянное чередование действий: 5 «вдохов» искусственного дыхания , 25 надавливаний на грудину

**66. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге?** 1) Обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку.  
2) Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку.  
3) Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку.

**67. Безопасные условия труда (ТК РФ Статья 209):**  
1) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных производственных факторов исключены;  
2) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных производственных факторов исключены;  
3) условия труда, при которых уровни вредных и/или опасных производственных факторов не превышают установленные нормативы;  
4) все ответы верны.

**68. Какая формулировка понятия «несчастный случай на производстве» соответствует Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»?**  
1) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть  
2) Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору, которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть  
3) Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при выполнении работ по гражданско-трудовому договору как на территории работодателя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, которое повлекло временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть

**69. Кто формирует и утверждает комиссию при групповом несчастном случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом происшедших при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Постановление 73 п. 14)?**  
1) Руководитель организации или его представитель  
2) Руководитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
3) Государственный инспектор труда  
4) Представитель территориального объединения организаций профсоюзов.

**70. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии двух человек?**  
1) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 30 надавливаний на грудину  
2) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 10 надавливаний на грудину  
3) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину  
4) 3 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину

**71. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо:** 1) Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача.  
2) Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение переносицы.  
3) пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, наложить на переносицу и на нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания)

**72. Какие действия необходимо выполнить при освобождении пострадавшего от действия тока? (МИ поПП)**  
1) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, отключив ту часть электроустановки, которой касается пострадавший.  
2) При невозможности быстро отключить электроустановку, необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и отстает от тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или обмотанными шарфом.  
3) Все ответы верны.

ОХРАНА ТРУДА.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОтников

(вариант для подготовки и проверки знаний)

**1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7)?**  
1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.  
2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте.  
3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.

**2. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71)**  
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.  
2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения.  
3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

**3. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего (МИ поПП)?**  
1) Наложить давящую повязку.  
2) Наложить жгут выше места повреждения.  
3) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой.

**5. Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м (п.2.3.7 ПОТ Р М 012-2000)?**  
1) Надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.  
2) Надлежит применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.  
3) Надлежит применять спасательную веревку, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

**6. Кто допускается к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда (СНиП 12-03-2001 п.4.12.)?**  
1) лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  
2) лица, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ;  
3) лица, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

**7. Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ (СНиП 12-03-2001 п.4.11)?**  
1) акт-допуск в трех экземплярах;  
2) наряд-допуск в двух экземплярах;  
3) наряд-допуск по произвольной форме в двух экземплярах;  
4) разрешение вышестоящей организации;  
5) согласие руководства действующего предприятия;  
6) разрешение генподрядной организации.

**9. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?**  
1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока  
2) Приступить к реанимации пострадавшего  
3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением  
4) Позвонить в скорую помощь

**10. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 214)?**  
1) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
2) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболевания (отравления);  
3) проходить обязательные для него медицинские осмотры;  
4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  
5) все ответы верны.

**11. При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР РФ п.12)?**

1) Более 50 человек.  
2) Более 10 человек.  
3) Более 150 человек.  
4) Более 200 человек.  
5) Более 250 человек.

**12. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная деятельность ?**  
1) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких.  
2) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей.  
3) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца.

**13. Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя? Границы опасных зон устанавливаются в пределах?**  
1) 2,5 м;  
2) 4 м;  
3) 5 м;  
4) 7,5 м;  
5) 10 м.

**14. На каких расстояниях по высоте ограждаются рабочие места и проходы к ним временными инвентарными ограждениями?**  
1) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ.  
2) Ограждаются на высоте 1,5 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ.  
3) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 1,5 м от границы перепада по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ.

**15. За что несут ответственность руководители подрядных организаций?**  
1) Только за свою безопасность  
2) За безопасность работников подрядных организаций  
3) За действия и безопасность своих работников  
4) За выполнение всех требований производственной безопасности

**16. Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территорию Заказчика, должен:**  
1) соблюдать трудовую дисциплину, установленную подрядной организацией и требованиями Заказчика;  
2) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика;  
3) содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на производственной территории Заказчика.  
4) Все перечисленное верно.

**18. Как разрешается разрабатывать грунт в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций?**  
1) Допускается при помощи землеройной техники  
2) Допускается при помощи ударных инструментов  
3) допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

**19. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219):**  
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве;  
3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни;  
4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя;  
5) все ответы верны

**20. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей?**  
1) Более 5 человек.  
2) Более 10 человек.  
3) Более 15 человек.  
4) Более 20 человек.  
5) Более 25 человек.

**21. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом?**  
1) Привести в чувствие с помощью нашатыря  
2) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия, вызвать врача  
3) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, дать ему горячий чай

**22. Какие устанавливаются ограждения на границах зон потенциально опасных производственных факторов?**  
1) сигнальные ограждения;  
2) сигнальные ограждения и знаки безопасности;  
3) предохранительные защитные;  
4) охранно-защитные;  
5) стоечные ограждения.

**23. Какие меры предусматриваются в проекте производства работ для предупреждения опасности падения работников с высоты?**  
1) Сокращение объемов верхолазных работ.  
2) Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций.  
3) Временные ограждающие конструкции.  
4) Места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов.  
5) Средства подмащивания.  
6) Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производственных работ.  
7) Грузозахватные приспособления.  
8) Верно все.

**24. Работникам подрядной организации запрещается: (СТО 025- 2013):**  
1) проводить и допускать посторонних лиц на территорию месторождений и объектов Заказчика  
2) нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств  
3) приносить и хранить огнестрельное, холодное и другое оружие на объектах и месторождениях Заказчика  
4) скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя и уполномоченных лиц работодателя;  
5) приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические, токсические вещества, приходить или находиться на территории объектов, месторождений Заказчика либо территории, отведенной Заказчиком для выполнения работ подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения  
6) верно указанное в п.1-3  
7) все перечисленное верно

**25. Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента:**   
1) в неисправном состоянии;  
2) при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, защитные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы);  
3) с превышением рабочих параметров выше паспортных;  
4) все перечисленное верно.

**26. На переносных лестницах и стремянках допускается выполнять работы:**   
1) около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами  
2) с использованием ручных машин  
3) газо- и электросварочные  
4) натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей  
5) все перечисленное не верно

**27. Когда недопустим пронос, нахождение и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение?**  
1) во время пребывания работников на территории учреждения  
2) во время обеденного отдыха  
3) в период междусменного отдыха   
4) на рабочем месте

5) верно, перечисленное в п.1,3,4.

**28. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты?**  
1) Работ с вредными и (или) опасными условиями труда.  
2) Работ, выполняемых в особых температурных условиях.  
3) Работ, связанных с загрязнением.  
4) Всех перечисленных.

**29. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре?**  
1) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.  
2) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.  
3) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения.  
4) Любым из перечисленных способов или их комбинацией.

**30. Что включает в себя первая помощь при ранениях?**  
1) Наложение тугой повязки на рану  
2) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки  
3) Обработка раны и наложение повязки

**31. В каком случае рабочие места и проходы к ним должны быть ограждены защитными ограждениями в соответствии с ГОСТ?**  
1) при перепаде высот 1,0 м и более и расстоянии менее 3 м от границы перепада по высоте  
2) при перепаде высот более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте  
3) при перепаде высот 0,8 м и более и расстоянии менее 2,5 м от границы перепада по высоте  
4) при перепаде высот 1,3 м и более и расстоянии менее 4 м от границы перепада  
5) при перепаде высот 1,5 м и более и расстоянии менее 3 м от границы перепада

**32. Какие средства относятся к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты ?**  
1) Предохранительные пояса.  
2) Предохранительные полуавтоматические верхолазные устройства типа ПВУ-2  
3) Ловители с вертикальным канатом или другими устройствами.  
4) Канаты страховочные.  
5) Каски строительные.  
6) Все верно.

**33. Работникам подрядной организации запрещается:**  
1) производить какие-либо работы на месторождении и объекте Заказчика до получения акта-допуска  
2) курить вне отведенных для этого мест  
3) выполнять на действующих объектах Заказчика работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, в т.ч. — при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;  
4) все перечисленное верно.

**34. Можно ли эксплуатировать оборудование при неисправности защитных устройств и приспособлений?**  
1) Можно при соблюдении дополнительных требований безопасности  
2) Можно, с разрешения органов надзора  
3) Запрещается  
4) По усмотрению ответственного за эксплуатацию оборудования

**35. Можно ли снимать предупреждающие знаки и подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании?**1) Можно, но только в присутствии лица, ответственного за производство работ  
2) Можно, если оборудование подключается на краткий период времени для проверки качества выполненных работ  
3) Запрещается до полного выполнения работ  
4) Разрешается, если данные действия не мешают выполнению работ

**36. В каком случае не допускается проведение любых работ на высоте?**  
1) в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более  
2) в открытых местах при скорости ветра 20 м/с и более  
3) в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более

**37. Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им компенсациях за работы с вредными условиями труда?**  
1) Нет.  
2) Да.  
3) Обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет.

**38. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним эвакуационным выходом ?**  
1) Не более 100 человек.  
2) Не более 50 человек.   
3) Не более 200 человек.

**39. Что необходимо предпринять при остановке сердца?**  
1) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 1 вдох 15 надавливаний.  
2) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 15 надавливаний.  
3) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 30 надавливаний.

**40. Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей? Должны находиться за пределами опасных зон, в том числе:**  
1) зон постоянно действующих опасных производственных факторов;  
2) зон потенциально опасных производственных факторов;  
3) опасных зон, упомянутых в пп. 1), 2).

**41. Какие работы относятся к работам на высоте?**  
1) Менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, при невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением предохранительного пояса и страховочного каната.  
2) Менее 1 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением предохранительного пояса и страховочного каната.  
3) Менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением предохранительного пояса и страховочного каната.  
4) Менее 1,5 м от неогражденных перепадов по высоте 1,5 м и более, при невозможности устройства ограждений работы должны выполнятся с применением предохранительного пояса и страховочного каната.

**42. Как должен поступить работник при возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей ?**  
1) Сообщить об этом вышестоящему руководителю и продолжить работу до поступления приказа об ее прекращении  
2) Убедиться в собственной безопасности и продолжить работу  
3) Немедленно прекратить работу  
4) Вызвать службу экстренного реагирования

**44. В каком случае не допускается проведение любых работ на высоте?**  
1) При гололеде и грозе  
2) При дожде  
3) При тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ  
4) При работах с конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) должны быть прекращены при скорости ветра 10 м/с и более  
5) Все перечисленное верно.  
6) Верно, указное в п.1, 3-5

**45. На какую глубину разрешается рыть траншею без установки креплений при наличии грунтовых вод?**  
1) Не более 0,5 м  
2) Не более 1,0 м  
3) Не более 1,25 м  
4) Не более 1,5 м

**46. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?**  
1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  
2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности по охране труда.  
3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия.

**47. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?**  
1) Руководитель организации.  
2) Инженер по пожарной безопасности организации.  
3) Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем.  
4) Руководители подразделений (участков).

**48. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при повреждении позвоночника?**  
1) Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность.  
2) Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность.  
3) Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок.

**53. Не допускается приближение людей к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям ВЛ 6 кВ:**  
1) Не менее 0,5 м  
2) Не менее 1,0 м  
3) Не менее 0,6 м  
4) Не менее 1,2 м

**55. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте ?**  
1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  
2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности по охране труда  
3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия.

**57. Какие мероприятия включаются в проект производства работ для обеспечения защиты от поражения эл.током?**  
1) Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводнораспределительных систем и приборов.  
2) Указания по заземлению металлических частей эл.оборудования и исполнению заземляющих контуров.  
3) Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.  
4) Все верно.

**60. Не допускается приближение грузоподъёмных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям ВЛ 6 кВ:** 1) Не менее 0,5 м  
2) Не менее 1,0 м  
3) Не менее 0,6 м  
4) Не менее 1,2 м

**61. Какие требования предъявляются к водителям для обеспечения транспортной безопасности? (п.3.5 СТБ-034)**  
1) Водители не должны иметь медицинских противопоказаний, находиться под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, должны быть отдохнувшими  
2) Водители должны выходить на линию выспавшимися и нераздраженными  
3) Водители должны пройти обучение по промышленной безопасности  
4) Водители должны иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию и должны пройти обучение по промышленной безопасности

**62. Кто проводит внеплановый и целевой инструктажи по охране труда?**  
1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.   
2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возложены обязанности по охране труда  
3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия.

**63. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ)?**  
1) Не реже одного раза в три месяца.  
2) Не реже одного раза в полугодие.  
3) Не реже одного раза в девять месяцев.  
4) Не реже одного раза в год.

**64. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге?**  
1) Обильно промыть под струей холодной воды до прибытия «Скорой помощи».  
2) Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку.  
3) Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку.

**65. Допускаются ли к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, работники до прохождения ими обучения безопасным методам и приемам работ ?**  
1) не допускаются;  
2) допускаются под наблюдением опытного рабочего;  
3) допускаются согласно приказу администрации;  
4) допускаются под наблюдением администрации;  
5) допускаются при выполнении условий 1) и 2).

**66. Что устанавливается при осмотре лесов строительных?**  
1) Наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость.  
2) Прочность и устойчивость лесов.  
3) Наличие необходимых ограждений.  
4) Пригодность лесов для дальнейшей работы.  
5) Верно все..

**68. Передвижение транспортных средств, строительно-монтажных и землеройных механизмов подрядной организации с поднятыми вверх кузовами, стрелами, ковшами …(СТО 025)**  
1) разрешается  
2) запрещается   
3) разрешается при согласовании с Заказчиком.

**69. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо:**  
1) устанавливать защитные или сигнальные ограждения  
2) устанавливать знаки и аншлагов безопасности  
3) Все перечисленное верно

**71. В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации?**  
1) Не реже одного раза в шесть месяцев  
2) Не реже одного раза в год  
3) Не реже одного раза в два года  
4) Не реже одного раза в три года

**72. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?**  
1) Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток  
2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода  
3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения  
4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным

**73. На какие категории в зависимости от характера применения подразделяются средства защиты работающих, согласно ГОСТ 12.4.011—89 «Средства защиты работающих» и в зависимости от характера их применения средства подразделяются:**  
1) средства защиты от падения с высоты;  
2) средства защиты от поражения электрическим током;  
3) средства коллективной и индивидуальной защиты;  
4) средства защиты лица;  
5) средства защиты глаз.

**74. При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте с конструкциями с большой парусностью?**  
1) 10м/с и более  
2) 8м/с и более  
3) 12м/с и более  
4) 11м/с и более  
5) 15м/с и более

**75. Допускается ли нахождение людей в зоне перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием?**  
1) Допускается только нахождение транспортных средств  
2) Допускается при производственной необходимости  
3) Допускается нахождение стропальщиков  
4) Не допускается нахождение людей и передвижение транспортных средств

**76. Какую высоту должен иметь участок строительно-монтажных работ на территории организации?**  
1) Не менее 1,5 м  
2) Не менее 2 м  
3) Не менее 1,6 м  
4) Не менее 1,2 м

**78. Каким должно быть минимальное расстояние от бровки ямы до извлекаемого грунта при проведении земляных работ?**  
1) Более 0,75 м  
2) Более 0,3 м  
3) Более 0,5 м  
4) Более 1,0 м

**79. Какие работники проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры?**  
1) Работники, занятые на тяжелых работах.  
2) Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
3) Работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта.  
4) Все перечисленные работники.

**80. Каким образом производится исключение условий образования горючей среды?**  
1) Применением негорючих веществ и материалов.  
2) Использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды.  
3) Поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме.  
4) Установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках.  
5) Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия образования горючей среды.

**81. Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении?**  
1) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками.  
2) Растирать обмороженную конечности.  
3) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или одеялами.

**82. При каких условиях запрещается переносить материал на носилках:**  
1) превышающий груз;  
2) по лестницам и стремянкам;  
3) по настилам;  
4) по настилам с уклоном 15°;  
5) сыпучий груз.

**83. Что необходимо предпринять при производстве работ на высоте в части обеспечения безопасности при наличии в зоне работ электросетей и других инженерных систем?**

1) Должны быть отключены.  
2) Должны быть закорочены.  
3) Оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.  
4) Верно 1 и 2.  
5) Верно 2 и 3.  
6) Верно все.

**85. Одному работнику запрещается переносить вручную груз массой более: (п.6.12.5 ПОТ РМ 007-98)**  
1) 40 кг  
2) 50 кг  
3) 80 кг  
4) 75 кг

**86. На какой высоте необходимо проверять надежность строповки монтируемых элементов?**  
1) на высоте 20-30 см  
2) на высоте 1 м  
3) на высоте 80 см от пола