3. Вопросы для зачета по охране труда работников рабочих профессий (должностей) – 2019

2 вариант

**1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7)?**  
1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.  
2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте.  
3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.

**2. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71)**  
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.  
2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения.  
3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

**5. Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м (п.2.3.7 ПОТ Р М 012-2000)?**  
1) Надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.  
2) Надлежит применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.  
3) Надлежит применять спасательную веревку, прикрепляемый к конструкции сооружения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

**10. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 214)?**  
1) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
2) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболевания (отравления);  
3) проходить обязательные для него медицинские осмотры;  
4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  
5) все ответы верны.

**18. Как разрешается разрабатывать грунт в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций?**  
1) Допускается при помощи землеройной техники  
2) Допускается при помощи ударных инструментов  
3) допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

**26. На переносных лестницах и стремянках допускается выполнять работы:**   
1) около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами  
2) с использованием ручных машин  
3) газо- и электросварочные  
4) натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей  
5) все перечисленное не верно

**35. Можно ли снимать предупреждающие знаки и подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании?**1) Можно, но только в присутствии лица, ответственного за производство работ  
2) Можно, если оборудование подключается на краткий период времени для проверки качества выполненных работ  
3) Запрещается до полного выполнения работ  
4) Разрешается, если данные действия не мешают выполнению работ

**57. Какие мероприятия включаются в проект производства работ для обеспечения защиты от поражения эл.током?**  
1) Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводнораспределительных систем и приборов.  
2) Указания по заземлению металлических частей эл.оборудования и исполнению заземляющих контуров.  
3) Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.  
4) Все верно.

**68. Передвижение транспортных средств, строительно-монтажных и землеройных механизмов подрядной организации с поднятыми вверх кузовами, стрелами, ковшами …(СТО 025)**  
1) разрешается  
2) запрещается   
3) разрешается при согласовании с Заказчиком.

**71. В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации?**  
1) Не реже одного раза в шесть месяцев  
2) Не реже одного раза в год  
3) Не реже одного раза в два года  
4) Не реже одного раза в три года